**GRU IDRAULICHE A CARRELLO**



|  |
| --- |
| Gru idrauliche pieghevoli da 0.5 – 1 – 2 ton studiate per risolvere i problemi d’ingombro e per essere facilmente trasportabili, hanno una pompa a semplice effetto, doppio effetto (D) o ribassata (R), steli cromati- valvola di sicurezza - discesa uomo presente.Gru smontabile da 0.5-1-1.5-2 ton. con pompa a semplice effetto o a doppio effetto (D) e con tiranti laterali Steli cromati – valvola di sicurezza – discesa uomo presente Modelli con portata da 1.5-2 ton. sono forniti con ruote in vulkollan – I modelli con portata da 0.5-1 ton. ruote in nylon Gru smontabile da 3 ton. Con pompadoppio effetto. Gru adatta per l’estrazione del gruppo motore da autocarri con cabina ribaltabile. |

|  |
| --- |
| **DATI TECNICI**http://www.mazzola-garagequipment.com/ita/img/tabelle/gru.gifhttp://www.mazzola-garagequipment.com/ita/img/tecnici/gru.gif |