Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro 1/2"

CARATTERISTICHE:

- Meccanismo a doppia massa battente

- Regolatore di potenza integrato dietro al tasto d’avvio

- Impugnatura ergonomica rivestita in PVC anti-scivolo

- Protezione anti-urto della cassa superiore

VANTAGGI:

- La doppia massa battente e la qualità dei materiali interni garantiscono un elevato livello di potenza

- Il corpo interamente costruito in materiale composito lo rendono leggero e maneggevole durante l’utilizzo

- Ideale anche per interventi su veicoli commerciali e lavori gravosi

