**FGA 382/AR15**

Avvolgitubo per aria compressa - 8x12mm

CARATTERISTICHE:

- Dotato di sistema di guida a scorrimento automatico

- Sistema di bloccaggio a qualsiasi punto

- Dotato di sistema di riavvolgimento slow-motion

- Fornito con staffa a muro orientabile a 360°

- Corpo principale in ABS

- Tubo in PVC anti-schiacciamento

VANTAGGI:

- Il sistema di guida a scorrimento automatico impedisce al tubo di riavvolgersi in modo scorretto

- La staffa a muro orientabile a 360° permette all’utilizzatore di muoversi comodamente durante le operazioni di lavoro quotidiano

- Il tubo in PVC garantisce una lunga durata nel tempo e previene da eventuali rischi di schiacciamento dello stesso

## Scheda Tecnica

| **CODICE PRODOTTO** | **Lunghezza del tubo** | **Pressione Max Utilizzo** | **Temperatura di esercizio** | **Diametro Tubo** | **Peso** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FGA 382/AR15 | 15m | 20 BAR | -40º - 60º | 8x12mm - 1/4" | 6,7Kg |

