Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro 1/2"

CARATTERISTICHE:

- Meccanismo a doppia massa battente

- Sistema di reversibilità posteriore a rotazione

- Inversione velocità con sistema a pulsanti

- Impgunatura ergonomica rivestita in PVC anti-scivolo

VANTAGGI:

- La coppia di spunto di 2.000Nm lo rende tra i più potenti del mercato

- La speciale costruzione della doppia massa battente interna garantisce una potenza elevata

- Prestazioni uniche per un avvitatore da 1/2”

- Ideale anche per interventi su veicoli commerciali e lavori gravosi

