**PRESSE IDRAULICHE E ELETTROIDRAULICHE**

|  |
| --- |
| Presse idrauliche valide per lavori in autofficine e industrie. Disponibili in varie versioni manuali, a pedale, idropneumatiche e motorizzate. I mod. da 30-50-70-100 ton. hanno l’argano manuale per sollevare il piano di lavoro. Le presse a motore hanno:  **- Pompa elettroidraulica a 2 velocità - motore trifase (230 – 400 v. 50 hz)** **- Distributore di comando 3 posizioni (avanzamento – neutro – ritorno)** Le presse sono dotate di serie: **- Pistone mobile - prismi a V – manometro - pompa 2 velocità – pistoni cromati – valvola sicurezza** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI TECNICI**  http://www.mazzola-garagequipment.com/ita/img/tabelle/presse.gif | |
| http://www.mazzola-garagequipment.com/ita/img/tabelle/presse2.gif | http://www.mazzola-garagequipment.com/ita/img/tecnici/pressew.gif |