**YAK 318/N Sollevatore oleopneumatico**



Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata.

Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

## Dati tecnici

Portata: 60/30/18 t
66.1/33.1/19.8 ton

Peso netto: 69 Kg
152 lb

Pressione di alimentazione: 8-10 bar
116-145 psi

Consumo d'aria: 600 nl/min

Corsa max.: 238 mm
9.4 in

Altezza min.: 180 mm
7.1 in

Numero Sfili: 3

Corsa Sfili: 75 - 72 - 91 mm
3 - 2.8 - 3.6 in



## Dimensioni e ingombro

