**YAK 418/N Sollevatore oleopneumatico**

[](https://www.cattini.eu/assets/images/.resizecache/5/7/57c914b06f60b25a5b6e49875ee7d895.jpg)

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata.

Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

## Dati tecnici

Portata: 80/50/25/15 t  
88.2/55.1/27.6/16.5 ton

Peso netto: 77 Kg  
170 lb

Pressione di alimentazione: 8-10 bar  
116-145 psi

Consumo d'aria: 600 nl/min

Corsa max.: 300 mm  
11.8 in

Altezza min.: 180 mm  
7.1 in

Numero Sfili: 4

Corsa Sfili: 65 - 72 - 72 - 91 mm  
2.6 - 2.8 - 2.8 - 3.6 in



## Dimensioni e ingombro

