**YAK 312 Sollevatore oleopneumatico**



Sollevatori Oleopneumatici pratici ed efficaci. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico.

Specifici per autobus, pullman e mezzi di trasporto pubblico.

## Dati tecnici

Portata: 60/30/15 t
66.1/33.1/16.5 ton

Peso netto: 50 Kg
 110 lb

Pressione di alimentazione: 8-10 bar
116-145 psi

Consumo d'aria: 600 nl/min

Corsa max.: 135 mm
5.3 in

Altezza min.: 120 mm
4.7 in

Numero Sfili: 3

Corsa Sfili: 40 - 45 - 50 mm
1.6 - 1.8 - 2 in



## Dimensioni e ingombro

