**Art.5200**

**Distributori per olio ad azionamento manuale formati da serbatoi portatili utilizzati per agevoli ed immediati rabbocchi di lubrificante, anche ove non siano disponibili fonti di energia.**

Pompa manuale per olio a barile, capacità 16 lt completa di tubo flessibile L. 1,5 mt e uncino

|  |
| --- |
|  |
| **Mod.** | **Portata** | **Erog. pompata** | **Capacità serbatoio** | **Peso** | **Dim. (X-Z-Y) (mm)** |
| **5200** | 8 lt/min | 0,13lt | 16 lt | 7,3kg | 250x320x660 |

Immagine articolo:

