# Art.5405

**Pompe manuali volumetriche alternative a semplice o doppio effetto costruite in acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton®.**

Principali applicazioni: travasi, rabbocchi di olio ed antigelo da fusti.

|  |
| --- |
|  |
| **Mod.** | **Portata** | **Erog. pompata** | **Attacco uscita prodotto** | **Lunghezza pompante** | **Per fusti da** | **Peso** | **Dim. (X-Z-Y) (mm)** |
| **5405** | 24 lt/min | 0,48lt | M 3/4” BSP | 1000 mm | 208 lt | 2,3 Kg | 80X80X1350 |

Immagine articolo:

