**Art. 2020 TWDE**

**Pompe pneumatiche per travaso di olio con doppio distributore di scarico** ( art. 2020 TWDE )

|  |  |
| --- | --- |
| **Alimentazione :  Rapporto di compressione :  Pressione uscita :  Portata :  Attacco aria compressa :  Attacco uscita prodotto :  Consumo aria :  Lunghezza pompante :  Diametro pompante :  Ingombri :  Per fusti da :  Peso :** | aria compressa min.2 max. 8 bar 3:1 24 bar 28 lt/min F 1/4"BSP M 1/2"BSP 230 lt/min 950 mm 40 mm 95x95x1270 208 lt 5,5 kg |

Immagine articolo:

http://www.flexbimec.com/sites/default/files/2020%20twde_0.JPG?1317031487