**Art. 2020 TWDE**

**Pompe pneumatiche per travaso di olio con doppio distributore di scarico** ( art. 2020 TWDE )

|  |  |
| --- | --- |
| **Alimentazione : Rapporto di compressione : Pressione uscita : Portata : Attacco aria compressa : Attacco uscita prodotto : Consumo aria : Lunghezza pompante : Diametro pompante : Ingombri : Per fusti da : Peso :** | aria compressa min.2 max. 8 bar3:124 bar28 lt/minF 1/4"BSPM 1/2"BSP230 lt/min950 mm40 mm95x95x1270208 lt5,5 kg |

Immagine articolo:

