**Art.2626**

**Contalitri digitale ad ingranaggi ovali serie “DT”**

Pistola di erogazione, tubetto ø 12 mm con antigoccia e giunto girevole entrata M 1/2” BSP.
La nuova serie "DT" presenta i seguenti vantaggi:
- pistola con maniglia di protezione leva, erogazione graduale del fluido, apertura della valvola con minimo sforzo, manutenzione facilitata;
- contalitri con display maggiorato con visualizzazione contemporanea di 2 totali, singola erogazione e totale assoluto;
- possibilità di cambio unità di misura;
- maggiore precisione e ripetitività della misurazione;
- minime perdite di carico.

| **Caratteristiche Tecniche** |
| --- |
| **Modello** | **2626** |  |
| **Attacchi** | **1/2”** |   |
| **Portata min-max (lt/min)** | **1 - 30** |   |
| **Temperatura** | **min. + 10°C max. + 50°C** |   |
| **Pressione massima (bar)** | **70** |   |
| **Precisione** | **+/- 0,5%** |   |
| **Totale Max resettabile** | **9999 lt** |   |
| **Totale Max non resettabile** | **9999 lt** |   |
| **Peso** | **1,4 Kg** |   |
|  |  |  |

Immagine articolo:

