**Art.5409**

**Pompe manuali alternative e rotative costruite in acciaio al carbonio con componenti in alluminio.**

Principali applicazioni: travasi, rabbocchi di olio e gasolio da fusti.

|  |
| --- |
|  |
| **Mod.** | **Portata** | **Erog. pompata** | **Attacco uscita prodotto** | **Lunghezza pompante** | **Per fusti da** | **Peso** | **Dim. (X-Z-Y) (mm)** |
| **5409** | 12 lt/min | 0,25lt | PTG 20 mm | 1000 mm | 60/208 lt | 1,8 kg | 100x100x944 |

Immagine articolo:

