**Art.3198**

**Serbatoio aspiratore e recuperatore olio esausto carrellato**

capacità 80 lt con precamera trasparente capacità 10 lt, vaschetta in acciaio verniciato capacità 10 lt con scarico diretto nel serbatoio, dotato di indicatore di livello, kit sonde di aspirazione di diversi diametri (composizione vedi pag. 137) e vaschetta portaoggetti. Svuotamento pneumatico del serbatoio. La precamera permette di verificare la qualità e la quantità di olio aspirato. Allo scopo di mantenere nel tempo una buona visibilità, viene fornito di serie un dispositivo che ne consente la pulizia interna aspirando una piccola quantità di gasolio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mod.** | **Depressionemax.** | **Tempo didepressurizz.** | **Capacità serbatoio** | **Capacità max. recupero** | **Pressione scarico** | **Peso** | **Dimensioni (X-Z-Y) (mm)** |
| **3198** | 0.8 bar | 1.5 min | 80 lt | 70 lt | 0.5 bar | 34 Kg | 460x510x1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mod.Sonda** | **Diametro Sonda** | **Velocità aspirazioneTemp. olio: 18°C** | **Velocità aspirazioneTemp. olio: 60°C** |
| **2995** | 5x3mm | 0,25 lt/min | 1,05 lt/min |
| **2998** | 8x6mm | 1,4 lt/min | 2,52 lt/min |

Immagine articolo:

