**Art.5903**

**Vasca di lavaggio a circuito chiuso su serbatoio carrellato da 65 lt**

con sistema di ricircolo del liquido mediante pressurizzazione max. 0,5 bar.  
Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.  
N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mod.** | **Alimentazione** | **Pressione Max.** | **Capacità vasca** | **Capacità serbatoio** | **Peso** | **Dimensioni (X-Z-Y) (mm)** |
| **5903** | 0,5 bar | 0,5 bar | 60 lt | 65 lt | 42 Kg | 560x700x1000 |

Immagine articolo:

