**mod. 3416**

**Apparecchio spurgofreni elettrico carrellato,**

permette di effettuare in maniera semplice ed autonoma la sostituzione del fluido freni e del fluido del cambio idraulico, spurgando dai relativi circuiti eventuali presenze di aria ed impurità, anche su veicoli provvisti di ABS. Idoneo per taniche fino a 12 litri.

**Dati tecnici:**

**Alimentazione :**230 V 50 Hz
**Pressione di esercizio regolabile:** 0-6 bar
**Lunghezza tubo :** 3,5 mt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mod.** | **Peso** | **Dimensioni(X-Z-Y) (mm)** |
| 3416 | 9,5 kg | 400x360x930 |

Immagine articolo:

