**Art.9400-9408**

**Avvolgitubo automatico carenato in plastica**

con staffa di fissaggio orientabile, adatto per impieghi per aria e acqua (temperatura -10°C + 60°C) utilizzabile con
tubi di diametro 8x12 mm e lunghezza max. 15 mt.
Raccordi di entrata aria 1/4”BSP. Pressione massima di utilizzo 20 bar. Colore standard rosso con coperchio giallo. Disponibile a magazzino colore blu con coperchio rosso. Su ordinazione colore grigio scuro.

**Mod. 9400+3615**
Avvolgitubo «Easy Roller» con tubo 8x12 mm poliuretano L. 15 mt. Attacchi standard 1/4” BSP.

**Mod. 9400+3610**
Avvolgitubo «Easy Roller» con tubo 8x12 mm poliuretano L. 10 mt. Attacchi standard 1/4” BSP.

**Mod. 9408**
Avvolgitubo «Easy Roller» con tubo 10x14 mm poliuretano L. 10 mt attacchi standard 3/8” BSP.

**Mod. 7692**
Innesto rapido M+F per aria e acqua a bassa pressione, filettatura M 1/4” BSP.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mod.** | Lunghezza tubo | Diametro tubo | Attacchi | Pressione max | Peso | Dimensioni (X-Y-Z) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9400+3610** | 10 mt | 8x12 | M 1/4” BSP | 20 bar | 8,1 Kg | 220x310x380 |
| **9400+3615** | 15 mt | 8x12 | M 1/4” BSP | 20 bar | 8,2 Kg | 220x310x380 |
| **9408** | 10 mt | 8x14 | M 3/8” BSP | 20 bar | 8,2 Kg | 220x310x380 |

Immagine articolo:

