**YAK 415/R Sollevatore oleopneumatico**



Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata.

Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

**Dati tecnici**

Portata:

70/43/23/13 t
77.2/47.4/25.4/14.3 ton

Peso netto:

74 Kg
163 lb

Pressione di alimentazione:

8-10 bar
116-145 psi

Consumo d'aria:

600 nl/min

Corsa:

250 mm
9.8 in

Altezza min.:

150 mm
5.9 in

Numero Sfili:

4

Corsa Sfili:

60 - 68 - 56 - 66 mm
2.4 - 2.7 - 2.2 - 2.6 in



DIMENSIONI DI INGOMBRO

