# FG 166/LT2

Avvitatore a percussione a batteria - 18V, 5.0A (dotato di 2 batterie)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Batteria al Litio 5.0Ampere e 18Volt

- Motore BRUSHLESS, con coppia massima 1.000Nm

- Scocca anteriore in acciaio resistente agli urti

- Led anteriore di puntamento

- Impugnatura Bi-material per un maggior grip durante l'utilizzo

- Sistema di sgancio rapido del pacco batteria

- Gancio di appendimento in acciaio

- Fornito in valigetta di ABS con 2 batterie e 1 caricatore

4 MODALITA' D'USO:

- Modalità LOW: 9.000RPM / 1.200 colpi per minuto

- Modalità MEDIUM: 1.200RPM / 1.600 colpi per minuto

- Modalità' HIGH: 1.900RPM / 2.400 colpi per minuto

- Modalità SOFT: permette di applicare una velocità controllata finché il bullona risulta ancora bloccato

