FG 192/MB3A  
Attrezzo di bloccaggio dell’albero equilibratore motori MERCEDES-BENZ 1.8/2.1 CDI Diesel (M651)

**APPLICAZIONI**  
  
**MERCEDES BENZ:**

* **MODELLI:** Classe A; Classe B; Classe C; Classe C Coupe; CLA Coupe; CLA Shooting Brake; CLS; Classe E; Classe E Coupe/Cabriolet; GLA; GLK; Classe M; Classe S; SLK; Sprinter; Classe V; Viano; Vito
* **MOTORI:** 1.8 D; 2.1 D
* **CODICI MOTORE:** 651.901; 651.930; 651.913; 651.912; 651.91; 651.911; 651.921; 651.924; 651.925; 651.916; 651.955; 651.957; 651.95