**Art. 4061TWDE**

**Pompa pneumatica per grasso** ( art. 4061TWDE )

|  |  |
| --- | --- |
| **Alimentazione : Rapporto di compressione: Pressione uscita : Portata : Attacco aria compressa : Attacco uscita prodotto : Consumo aria : Lunghezza pompante : Diametro pompante : Ingombri : Per fusti da : Peso :** | aria compressa min.2 max. 8 bar100:1800 bar5000 gr/minF 3/8"BSPM 1/2"BSP165 lt/min750 mm28 mm 95x95x1005 mm50 kg5,1 kg |

Immagine articolo:

