**Art. 4061TWDE**

**Pompa pneumatica per grasso** ( art. 4061TWDE )

|  |  |
| --- | --- |
| **Alimentazione :  Rapporto di compressione:  Pressione uscita :  Portata :  Attacco aria compressa :  Attacco uscita prodotto :  Consumo aria :  Lunghezza pompante :  Diametro pompante :  Ingombri :  Per fusti da :  Peso :** | aria compressa min.2 max. 8 bar 100:1 800 bar 5000 gr/min F 3/8"BSP M 1/2"BSP 165 lt/min 750 mm 28 mm  95x95x1005 mm 50 kg 5,1 kg |

Immagine articolo:

