**Art.2991**

**Unità pneumatica di distribuzione olio mobile per fusti da 208 lt con contalitri digitale, composta da:**

- Pompa pneumatica doppio effetto R. 3:1 mod. 2020
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340
- Carrello a 4 ruote mod. 4380
- Tubo flessibile in gomma L. 3 mt 1/2” mod. 28703
- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2626
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mod.** | **Peso** | **Dimensioni (X-Z-Y) (mm)** |
|  |  |  |
| 2991 | 36 Kg | 900x830x1400 |

Immagine articolo:

