**Art.8532/SE**

**Tank Service Base 400**

Base di contenimento per 2 fusti da 208 l, capacità di raccolta 286 l in versione senza predisposizione per il montaggio di piantoni e senza slitte inferiori per il trasporto con transpallet. Movimentazione prevista con carrello elevatore.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mod.** | **Peso** | **Dimensioni (X-Z-Y) (mm)** |
| 8532/SE | 51 Kg | 1350x830x305 |

Immagine articolo:

